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Описание
BZ-SW-UF-8P2T - оснащен 8-мя портами Fast Ethernet 10/100 Мбит/с PoE RJ-45 и двумя Fast Ethernet портами RJ-45. Данная модель обладает высокопроизводительной архитектурой, которая способна обеспечить неблокируемую коммутационную сеть и пропускную способность на скорости до 1. Гбит/с. Встроенные порты восходящей линии связи обеспечивают хорошую расширяемость сети, гибкость и возможность подключения к коммутатору ядра. Модель BZ-SW-UF-8P2T оснащена PoE и способна обеспечить питанием устройства с помощью UTP кабеля по промышленному стандарту IEEE 802.3af/at. Коммутатор PoE идеально подходит для питания PoE-устройств, таких как IP-камеры, точки доступа WLAN, IP-телефоны, системы контроля доступа в офис и другие устройства.

Основной Особенности:
· Поддержка коммутатора между 10/100Base-T
· Порты PoE 8*10/100 Мбит/с, порт восходящей линии связи 2*10/100 Мбит/с
· Поддержка скорости 100 м, MDI/MDIX и половина/полный дуплекс с функцией автоматического согласования
· Дальность передачи PoE 100 м, на 250 м после включения режима extend 
· Грозозащита до 6000 В
· Макс. мощность каждого порта 30 Вт
· Конструкция с низким тепловыделением, безопасная и надежная

Технические характеристики
	Модель
	BZ-SW-UF-8P2T

	Выходная мощность PoE
	30Вт

	Интерфейсы
	порты PoE 4*10/100 Мбит/с, порт восходящей линии связи 2*10/100 Мбит/с

	Категория кабеля
	Cat5 (UTP) или более

	Сетевые стандарты
	IEEE 802.3i 10BASE-T    
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x Flow Control   
IEEE 802.3af Power over Ethernet

	Мощность PoE
	30 Вт на порт(IEEE802.3af/at)
Подключение: Передача данных и питания осуществляется по парам 1/2 и 3/6

	Размер таблицы
	1K MAC 

	Полоса пропускания
	1 .2G

	Входящее питание
	AC 110В-240В

	Потребляемая мощность PoE
	30Вт на порт(IEEE802.3af/at)

	Защита от перегрузки по току
	Есть

	Корпус
	металлический

	Установка
	настольный

	Светодиодные индикаторы
	Система: Питание
Для каждого порта: Link, PoE активен

	Рабочая температура
	-10-55℃

	Температура хранения
	-40-70℃

	Рабочая влажность 
	максимальная относительная влажность воздуха 90%, без образования конденсата

	Влажность при хранении
	максимальная относительная влажность воздуха 95%, без образования конденсата
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